PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III se mění takto:

1) v tabulkách 1 a 2 se řádky s názvem „Kov“ nahrazují dvěma řádky s názvem „Železný kov“ a „Hliník“;

2) v tabulkách 3 a 4 se řádky s názvem „Kovové obaly“ nahrazují dvěma řádky s názvem „Obaly ze železných kovů“ a „Hliníkové obaly“.

Doplňuje se nová příloha IV, která zní:

„PŘÍLOHA IV

**Metoda výpočtu pro přípravu k opětovnému použití výrobků a jejich částí pro účely čl. 6 odst. 1 písm. f) až i)**

Pro výpočet upravené míry recyklace a přípravy k opětovnému použití v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) použijí členské státy tento vzorec:

$$E=\frac{(A+R)\*100}{(P+R)}$$

E: upravená míra recyklace a opětovného použití v daném roce,

A: hmotnost obalových odpadů recyklovaných nebo připravených k opětovnému použití v daném roce,

R: hmotnost výrobků a jejich částí připravených k opětovnému použití v daném roce,

P: hmotnost obalových odpadů vyprodukovaných v daném roce.“