MELLÉKLET

**A 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének módosítása**

A 168/2013/EU rendelet IV. mellékletében a táblázat a következőképpen módosul:

a) az 1.1.2.1., az 1.1.2.2. és az 1.1.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.1.2.1. | Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat | L1e, L2e, L6e | 2017.1.1. | 2018.1.1. | 2020.12.31.; L2e-U és L6e-B: 2022.12.31. |
| 1.1.2.2. | Euro 4: VI. melléklet A1. táblázat | L3e,L4e,L5e,L7e | 2016.1.1. | 2017.1.1. | 2020.12.31.; L3e-AxE és L3e-AxT: 2022.12.31. |
| 1.1.2.3. | Euro 5: VI. melléklet A2. táblázat | L1e-L7e | 2020.1.1.;L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT és L6e-B: 2022.1.1. | 2021.1.1.;L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT és L6e-B: 2023.1.1. | ”; |

b) az 1.8.1., az 1.8.2. és az 1.8.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.1. | Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 2016.1.1. | 2017.1.1. | 2020.12.31. |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat) |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat |
| 1.8.2. | Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények, ideértve minden olyan üzemmódot, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékot | L3e, L4e, L5e, L7e | 2020.1.1. | 2021.1.1. | 2024.12.31. |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat) |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat |
| 1.8.3. | Az OBD I. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények, ideértve minden olyan üzemmódot, amely jelentősen csökkenti a motornyomatékot | L3e, L4e, L5e, L7e | 2024.1.1. | 2025.1.1. | ”; |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárás (VIII. típusú vizsgálat) |
| Az OBD I. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat |

c) A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.8.4. | Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelményeka katalizátor ellenőrzésének kivételével | L3e, L4e,L5e-A, L7e-A | 2020.1.1. | 2021.1.1. | 2024.12.31. |
| Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat) |
| Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B1. táblázat |
| 1.8.5. | Az OBD II. fázisára vonatkozó funkcionális követelmények  | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 2024.1.1. | 2025.1.1. | ”; |
| Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati eljárások (VIII. típusú vizsgálat)  |
| Az OBD II. fázisára vonatkozó környezeti vizsgálati küszöbértékek, VI. melléklet, B2. táblázat |

d) az 1.9.1. és az 1.9.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.1. | Zajszintvizsgálati eljárás és határértékek, VI. melléklet, D. rész | L1e, L2e, L6e | 2017.1.1. | 2018.1.1. |  |
| 1.9.2. | Zajszintvizsgálati eljárás és határértékek (3), VI. melléklet, D. rész | L3e, L4e, L5e, L7e | 2016.1.1. | 2017.1.1. | ”; |

e) az 1.9.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „1.9.4. | A 9., a 41., a 63. és a 92. számú ENSZ EGB-előírás, valamint a Bizottság által javasolt vonatkozó új határértékek | L1e–L7e |  |  | ”. |