ANNESS

**Emendi tal-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 168/2013**

Fl-Anness IV tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, it-tabella hija emendata kif ġej:

* + - 1. il-punti 1.1.2.1., 1.1.2.2. u 1.1.2.3. jinbidlu b'dan li ġej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘1.1.2.1. | Euro 4: Anness VI A1 | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 31.12.2020; għal-L2e-U u L6e-B: 31.12.2022 |
| 1.1.2.2. | Euro 4: Anness VI A1 | L3e,L4e,L5e,L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020; għal-L3e-AxE u L3e-AxT 31.12.2022 |
| 1.1.2.3. | Euro 5: Anness VI A2 | L1e-L7e | 1.1.2020;għal-L2e-U; L3e-AxE ;L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2022 | 1.1.2021;għal-L2e-U; L3e-AxE; L3e-AxT u L6e-B: 1.1.2023 | ”; |

* + - 1. il-punti 1.8.1., 1.8.2. u 1.8.3. jinbidlu b’dan li ġej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “1.8.1. | Rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju I | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 31.12.2020 |
| Proċedura tat-test ambjentali OBD tal-istadju I (test tat-tip VIII) |
| Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju I, Anness VI (B1) |
| 1.8.2. | Ir-rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju I li jinkludu kwalunkwe mod ta’ operazzjoni li jnaqqas it-torque tal-magna b’mod sinifikanti. | L3e, L4e,L5e,L7e | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Proċedura tat-test ambjentali OBD tal-istadju I (test tat-tip VIII) |
| Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju I, Anness VI (B1) |
| 1.8.3. | Ir-rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju I li jinkludu kwalunkwe mod ta’ operazzjoni li jnaqqas it-torque tal-magna b’mod sinifikanti. | L3e, L4e,L5e,L7e | 1.1.2024 | 1.1.2025 | ”; |
| Proċedura tat-test ambjentali OBD tal-istadju I (test tat-tip VIII) |
| Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju I, Anness VI (B2) |

* + - 1. jiddaħħlu l-punti li ġejjin:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “1.8.4. | Rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju IIbl-eċċezzjoni tal-monitoraġġ tal-katallizatur | L3e, L4e,L5e-A, L7e-A | 1.1.2020 | 1.1.2021 | 31.12.2024 |
| Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII) |
| Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B1) |
| 1.8.5. | Rekwiżiti funzjonali tal-OBD tal-istadju II,  | L3e, L4e, L5e-A, L7e-A | 1.1.2024 | 1.1.2025 | ”; |
| Proċeduri tat-test ambjentali OBD tal-istadju II (test tat-tip VIII),  |
| Limiti tat-test ambjentali OBD tal-istadju II, Anness VI (B2) |

* + - 1. il-punti 1.9.1., u 1.9.2. jinbidlu b’dan li ġej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “1.9.1. | Proċedura tat-test tal-livell tal-ħoss u valuri ta’ limitu Anness VI (D) | L1e, L2e, L6e | 1.1.2017 | 1.1.2018 |  |
| 1.9.2. | Proċedura tat-test tal-livell tal-ħoss u valuri ta’ limitu (3), Anness VI (D) | L3e, L4e, L5e, L7e | 1.1.2016 | 1.1.2017 | ”; |

* + - 1. il-punt 1.9(4) huwa sostitwit b’dan li ġej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “1.9.4. | Ir-Regolamenti tan-NU/KEE Nri 9, 41, 63, 92 u valuri ta’ limitu ġodda assoċjati, proposti mill-Kummissjoni | L1e-L7e |  |  | ”. |